Egz. 1

OBIEKT

	REWITALIZAJA CENTRUM 
W MIEJSCOWOŚCI KORCZEW 
gm. KORCZEW
 – OŚWIETLENIE SKWERKU	
STADIUM

	Projekt budowlany	
BRANŻA

	Elektryczna	
INWESTOR

	Gmina Korczew ul. Ks. Brzóski 20 A
 08-108 Korczew	
ADRES

	m. Korczew Gm. Korczew nr ew. działki 222/2  	

Branża	Nazwisko i Imię	Nr uprawnień	Data i podpis	
Elektryczna	inż.Henryk Toczyski	GT.4224/28/24/80	Styczeń 2014	

- 2 -

Zawartość opracowania

I.	CZĘŚĆ OPISOWA								str.	3

1.	Cel i zakres projektu							str.	3
2.	Podstawa opracowania						str.	3
3.	Dane techniczne							str.	3
4.	Zasilanie i sterownie oświetlenia					str.	3
5.	Rozwiązania techniczne oświetlenia	 parku				str.	3
6.	Zasilanie fontanny							str.	4
7.	Ochrona od porażeń							str.	4
8.	Ochrona odgromowa							str.	4

I.	OBLICZENIA TECHNICZNE						str.	4

	1.	Bilans mocy i obciążeń						str.	4
 
II.	RYSUNKI									str.	5
		
		Nr 1 – Ideowy schemat zasilania						str.	6                    			Nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu wraz z siecią oświetleniową	str.	7				Nr 3 – Schemat połączeń i zestaw szafki SO				str.	8
		
III.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA			str.	9-11

IV.	DOKUMENTY PRAWNE						str.	12

1.	Warunki przyłączenia instalacji elektrycznej			str.	13
2.	Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji wraz z załącznikiem	str.	14-15
3.	Oświadczenie projektanta o poprawności wykonania projektu	str.	16
4.	Uprawnienia projektanta						str.	17
5.         Zaświadczenie przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa						str.	18

- 3 -         
I.	CZĘŚĆ OPISOWA							 

1.	Cel i zakres projektu

Celem projektu jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie oświetlenia przebudowanego skwerku w ramach rewitalizacji centrum miejscowości Korczew gm. Korczew.   
W zakresie opracowania jest;   -  techniczne rozwiązanie oświetlenia i zasilenie fontanny,
-  ochrona od porażeń i przepięć.	
2.	Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o niżej wymienione materiały źródłowe;
[1]	warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 13/R6/16739 z dnia 10-01-2014 r,
[2]	wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:1000, 
[3]	projekt przebudowy skwerku w miejscowości Korczew,
[4]	opinia ZUD nr 1368/2014 z dnia 2014-01-29,
[5]	aktualne przepisy, normy i katalogi.
 
3.	Dane techniczne

- Napięcie zasilania 								        230    V
- Moc przyłączeniowa projektowanego obiektu 				        1,0   kW 
- Ochrona od porażeń	- zerowanie - sieć pracuje w układzie TN-C.

4.	Zasilanie i sterowanie oświetleniem

W celu zasilenia projektowanego oświetlenia przebudowanego skwerku w miejscowości Korczew gm. Korczew zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci należy;
	a) zamontować szafkę złączowo-pomiarową w linii ogrodzenia obok istniejącego słupa linni 	napowietrznej kier.4-10 TD [1401-04] i doprowadzić przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm2 
	z w/w słupa,
	b) zamontować szafkę z układem zasilania i sterowania oświetleniem skwerku oraz fontanny,  
c) oświetlenie załączane jest stycznikiem sterowanym zegarem i ewentualnie przekaźnikiem 
	     zmierzchowym zainstalowanym przy szafce SO, 
	d) zapewnić ochronę od porażeń. 
	
	Uwaga.  Przyłącze kablowe wraz z szafką złączowo-pomiarową opracuje i uzgodni projekt 
		RE Siedlce.

5.	Rozwiązania techniczne oświetlenia parku
Oświetlenie przebudowanego skwerku zaprojektowano latarniami parkowymi ISLA LED 
o wysokości 3,5 m. Wysokość umocowania źródła światła latarni (16 LED) wynosi 4 m. 
	Zasilanie latarń wykonane będzie ziemnym kablem YKYżo 3 x 6 mm2. Kable układać 	zgodnie z projektem i obowiązującą 	normą. Pod alejkami skwerku kable układać w rurach 	ochronnych tj. np. Arota A 75.

                                                                       - 4 -

6.	Zasilanie i sterowanie fontanny

Przewidziano zamontowanie fontanny w środku skwerku. W związku z powyższym zaprojektowano zasilenie kablowe YKYżo 5 x 6 mm2 z szafki oświetleniowej SO.
	Załączaniem i sterowanie pompką fontanny odbywać się będzie z szafki dostarczonej w komplecie
	przez producenta. Należy wykonać instalację i uruchomienie zgodnie z DTR.

7.	Ochrona od porażeń

	Ochroną od porażeń jest szybkie wyłączenie napięcia (sieć oświetleniowa pracuje w układzie 	TN-C. 	W związku z powyższym metalowe części słupa, opraw połączyć z przewodem „PE”.   
W linii kablowej jest dodatkowa żyła ochronna PE. W/w przewód ochronny należy w słupach  
połączyć z zaciskiem ochronnym PE, który powinien być połączony z obudową. 
	Przewód ochronny uziemić na końcach dłuższych odgałęzień sieci wskazanych na rysunkach.
	 Jako uziomy proponuje się 	wykonać typu GALMAR. 
	Ochronę przeciwporażeniową zastosowano w szafce oświetleniowej SO, wyłącznikiem 	różnicowo-prądowe PRP. W sieci oświetleniowej skwerku nie należy łączyć przewodu 	neutralnego N z ochronnym PE.

II.	OBLICZENIA TECHNICZNE
				 
1.	Bilans mocy i obciążeń
	Oprawy typu ISLA 19 W x 9 – oświetlenie ogólne + zasilanie fontanny 0,8 kW
	Całkowita moc zainstalowana 9 x 19 W + 800 W  = 971 W

- 9 -

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA BUDOWIE

Opracowanie dla następującego projektu budowlanego

1.   Temat opracowania:

 Budowa oświetlenia skwerku w ramach rewitalizacji centrum w miejscowości Korczew gmina Korczew

1.	Branża:
Elektryczna

2.	Inwestor:
 Gmina Korczew

3.	Opracowanie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRYSTOL
08-110 Siedlce ul. Leopolda Staffa 34
inż. Henryk Toczyski

Upr. GT-4224/28/24/80

5.	Podstawa:  

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

 - 10 -

Informacja zawiera
1.	Część opisowa

1.1	Zakres robót dla opracowanego projektu.
1.2	Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót.
1.3	Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących niniejszego projektu.
1.4		Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, na którym może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
1.5		Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
1.6	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
1.7	    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

2.	      Uwagi końcowe
Część opisowa

1.1	     Zakres robót dla opracowanego projektu budowlanego:
-	Oświetlenie skwerku wykonane na słupach metalowych parkowych, zasilane kablem YKYżo 3 x 6 mm2.
-	Zasilenie fontanny w energię elektryczną.
1.2	     Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót:
	-     Wkopanie fundamentów pod słupy oświetleniowe, 
         	-    Ustawienie słupów oświetleniowych i montaż osprzętu,
        	-   Wykonanie rowu kablowego wg trasy przedstawionej w projekcie,
-	Ułożenie kabla YKYżo 3 x 6 mm2 dla oświetlenia i YKYżo 5 x 6 mm2 dla fontanny 
	w gotowym wykopie wraz z przepustami ochronnymi,
-	Zamocowanie opraw oświetleniowych,
-	Podłączenie przewodów do opraw poprzez gniazda bezpiecznikowe w słupach,

1.3	     Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących opracowanego projektu:
-	Wykonywane alejki,
-	Istniejące słupy energetyczne,

1.4	    Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, na którym może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-	Ulica w obrębie prac (ruch pojazdów)
-	Istniejąca linia napowietrzna nn
	 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 	budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 	miejsce i 
	czas ich wystąpienia: 
	Podczas realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem teoretycznie mogą wystąpić 	następujące zagrożenia:

- 11 -

-	Możliwość porażenia prądem elektrycznym na słupie istniejącej linii energetycznej jeżeli nie zostanie wyłączone napięcie przed rozpoczęciem prac podłączeniowych,
-	Możliwość wypadku drogowego, 
Opracowany projekt budowlany obejmujący wykonanie całego zakresu robót nie 
przewiduje wystąpienia powyższych zagrożeń, jeżeli prace te będą wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w normach będących podstawą opracowania niniejszego projektu oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania szczególnej ostrożności.
Podczas wykonywania robót objętych niniejszym projektem należy przestrzegać następujących zasad:
-	Nawiązanie przewodów do w/w napowietrznej linii nn wykonać po wyłączeniu napięcia od strony zasilania i zabezpieczeniu przed przypadkowym jego załączeniu,
-	Prace w obrębie drogi odpowiednio zabezpieczyć i oznakować przestrzegając innych użytkowników drogi o wykonywanych pracach.
1.5	          Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Przed przystąpieniem do prac objętych zakresem opracowania kierownik budowy powinien przeprowadzić na budowie instruktaż stanowiskowy obejmujący:
-	przedstawienie zakresu robót,
-	harmonogram robót z uwzględnieniem planowanych wyłączeń napięcia przez Zakład Energetyczny,
-	zasady bezpiecznego wykonywania robót objętych niniejszym projektem,
-	czynności niedozwolone podczas wykonywania pracy,
-	zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy pracy.
1.6	        Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru i innych zagrożeń:  Z uwagi na to, że zakres robót objętych niniejszym projektem nie przewiduje
niebezpieczeństw wynikających z wykonywania robót budowlano – montażowych w strefach zagrożenia zdrowia, do jego realizacji należy wykorzystać:
-	sprzęt mechaniczny w pełni sprawny,
-	sprawny sprzęt ochronny i narzędzia pracy,
-	pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia i badania lekarskie,
Z uwagi na to że roboty wykonywane będą w terenie otwartym, na budowie nie
	występują zagrożenia uniemożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 		innych przypadków wymagających bezpieczną i sprawną komunikację.

2.	Uwagi ogólne:
	
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami PBUE, Prawem budowlanym, normami i sztuką budowlaną obowiązującymi w tym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Stadium:           Projekt Budowlany

Nazwa zadania:	 
Wykonanie oświetlenia elektrycznego skwerku i  zasilenia fontanny 
w ramach rewitalizacji centrum miejscowości Korczew

Branża:		Elektryczna

Inwestor:		Gmina Korczew

Opracował:		inż. Henryk Toczyski 

			Upr. GT 4224/28/24/80

Siedlce, styczeń 2014 rok

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A.	 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
                        1.   WSTĘP
1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3	Określenia podstawowe
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót
2.	MATERIAŁY
2.1	Źródła uzyskania materiałów
2.2	Materiały nie odpowiadające wymaganiom
2.3	Przechowywanie i składowanie materiałów
2.4	Wariantowe stosowanie materiałów
3.	SPRZĘT
4.	TRANSPORT
5.	WYKONANIE ROBÓT
6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1	Zasady kontroli jakości robót
6.2	Pobieranie próbek
6.3	Badania i pomiary
6.4	Badania prowadzące przez Inspektora Nadzoru
6.5	Certyfikaty i deklaracje
6.6	Dokumenty budowy
7.	OBMIAR ROBÓT
7.1	Ogólne zasady obmiaru robót
7.2	Zasady określania ilości robót i materiałów
7.3	Urządzenia i sprzęt pomiarowy
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
8.	ODBIÓR ROBÓT
8.1	Rodzaje odbiorów robót
8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.3	Odbiór częściowy
8.4	Odbiór ostateczny robót
8.5	Odbiór pogwarancyjny
9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.	PRZEPISY ZWIĄZANE
B.	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie przyłącza elektrycznego

A. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
1.	WSTĘP 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zasilania elektrycznego fontanny i oświetlenia skwerku w ramach rewitalizacji centrum miejscowości Korczew gm. Korczew. Niniejsza Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego opracowanego przez P.W.  BRYSTOL  08-110 Siedlce ul. Staffa 34. 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót dla niniejszego zadania
UWAGA:
Ze względu na zmiany w prawodawstwie  polskim wynikającym z dostosowania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.

1.3  Określenia podstawowe
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
-	Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
-	Dokumentacja (dokumenty) budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń. Oświadczenie Kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.
-	Dziennik budowy – dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
-	Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
-	Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy,
-	Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
-	Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,
-	Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
-	Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania,
-	Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
-	Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej,
-	Rejestr (książka) obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
 
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia realizacji Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4.1.	Przekazanie terenu budowy
Zamawiający (Inwestor Zastępczy) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi.
Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4,2     Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodnie z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.3	Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym; ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców , oświetlenie tymczasowe, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.4	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
-	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-	zabezpieczyć istniejące i przeznaczone do pozostawienia drzewa,
-	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
-	lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-	możliwością powstania pożaru.

1.4.5	Obsługa geodezyjna
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.)
Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje następujące elementy:
1)	Wytyczne w terenie położenia obiektów, trasy. Dane te powinny dotyczyć punktów głównych obiektów i instalacji, linii rozgraniczających.
2)	Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności:
a)	główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych,
b)	charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
c)	stałe punkty wysokościowe – repery.
Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

1.4.6	Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7	Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.4.8	Ochrona właściwości publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich służb będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i Użytkownika o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

1.4.10	Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.11	Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12	Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.	MATERIAŁY

	          2.1 Źródła uzyskania materiałów
	          Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta,            
	          rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
	         Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
	         producenta wyrobu.
	         Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały        
	          uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu   
	          robót.  W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności 
	         wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać 
	         przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym 
	        dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
	         Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak   
	          bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez 
	         wydanie deklaracji bądź  certyfikatu zgodności.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
	        związane z dostarczeniem i magazynowaniem  materiałów.
	
 2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
   budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
   Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.3	 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4	Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybór materiału. O swoim zamiarze, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.	SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.	TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy. 

4.	WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonanie i odbiór robót w oparciu o aktualne wydanie poradnika: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a także w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1   Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni system kontroli. Włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2    Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3    Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
 
6.4    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5    Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6    Dokumenty budowy

1.	Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy wpisywać w szczególności:
-	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
-	uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,
-	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-	uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegajacych zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
-	zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-	dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  zabezpieczeń robót,
-	dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
-	inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

2.	Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3.	Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru,
 
4.	Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

B.    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie przyłącza elektrycznego

	          1.  Wstęp
	      1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
	      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
	odbioru robót budowlanych zasilenia elektrycznego fontanny i oświetlenia skwerku w ramach rewitalizacji centrum miejscowości Korczew gm. Korczew..
	W ramach projektu przewidziano: 
-	wykonanie kablowego przyłącza elektrycznego od sieci energetycznej poprzez skrzynkę pomiarową do szafki sterowniczej SO zlokalizowanej przy szafce złączowo-pomiarowej. Niniejsza Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego opracowanego przez P.W. BRYSTOL 08-110 Siedlce ul. Staffa 34.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. Specyfikację rozpatrywać wspólnie z projektem kablowego zasilenia fontanny i oświetlenia skwerku.
	
	      1.3  Wymagania ogólne
	      - Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione  
	         przez Producenta Wyrobów.
	      - Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie 
	         wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia.
	      -  Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności  
	         dostawy z zamówienia, trwałości i oznakowania opakowania.
	      -  Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem 
	         Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę.
	      -  Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
	        niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy   
	        wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
	         materiałów, sprzętu itp.

	         2.  MATRIAŁY
 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i stosowane zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego. Do wykonania robót przewidziano do zastosowania podstawowe materiały wg poniższego zestawienia:
 
Szafka oświetleniowa SO								kpl.	1
Kabel YKYżo 5x6 mm2								m.	44
Kabel YKYżo 3x6 mm2								m       190
Bednarka ocynkowana 20x4								m.	20
Latarnie oświetleniowe ISLA LED 19 W						szt.	  9  

3.  TRANSPORT
	      Urządzenia i materiały należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem się i uszkodzeniem. Wyładunek wymaga użycia urządzeń mechanicznych. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
	
	          4.  SPRZĘT
W gestii wykonawcy instalacji. Wszystkie stosowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.
	
	          5.  WYKONANIE INSTALACJI
	- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, Projektem Technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne, instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń oraz przepisami BHP.
	- Po wykonaniu robót należy wykonać próby.
	- Instalację wykonać przewodami i osprzętem typu podanego w Projekcie Technicznym

 Budowa instalacji elektrycznej 
    	W celu wykonania kablowego przyłącza elektrycznego do przepompowni ścieków należy: 
a)	zamontować skrzynkę oświetleniową SO,
b)	ustawić latarnie oświetleniowe i ułożyć kable zasilające w ziemi, 
c)	dokonać połączeń i wykonać próby pomontażowe.  
	          6.  ODBIÓR ROBÓT
 Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Rejonu Energetycznego w Siedlcach w zakresie zasilania do szafki licznikowej. Pozostałe roboty związane z instalacją wewnętrzną podlega odbiorowi służbom inwestora tj. Gminy Korczew.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-    Dokumentacja projektowa powykonawcza,
-	Dziennik Budowy,
-	Protokoły badań instalacji,
-	Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia),
	
	          7.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
Prenorma SEP P SEP-E-0002 + PBUE
Ponadto instalacje powinny być wykonane w oparciu o “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne” oraz Instrukcje producentów zastosowanych urządzeń.

UWAGA:
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych
Rozporządzeń, norm i przepisów.